**经管学院桌椅等家具采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 技术规格 | 数量 | 配套 | 安装地点 |
| 1 | 教师椅 | 1、扶手高度：300-365mm；坐垫宽度：540mm；坐垫到地距离：480-560mm；坐垫厚度：160mm；靠背高度：880mm。  2、背框：采用全新环保PP+纤塑料一次注塑成型。 3、网布：采用透气双层条纹网布。 4、坐垫：木板粘贴普通绵，面料采用透气双层条纹网布。 5、架子：采用管壁厚1.2mm、20\*32异形管，表面经过除锈处理后做电镀工艺。  6、扶手面：采用环保PP+纤塑料注塑成型，长扶手。 | 24 | 含搬运、组装、调试、辅材 | 产教融合大楼 |
| 2 | 会议室条桌（主席台） | 1、规格：尺寸不小于1200\*500\*800mm，≥两人位。  2、基材：选用优等绿色环保型中密度纤维板，内结合强度≥0.45MPa，甲醛释放量符合GB18580-2017标准。  3、木皮：胡桃木皮贴面，经过7-9道涂研工艺处理，具有防潮、强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。  4、油漆：环保PU净味漆，绿色环保，引进先进油漆工艺，五底三面，透明度高，色泽柔和，手感良好。  5、粘胶：高级环保胶粘剂。  6、配件：优质五金配件。 | 3 |
| 3 | 会议椅 | 1、尺寸不小于600mm\*610mm\*1000mm。  2、进口一级黑色环保西皮面料，面皮透气性好，拉力强不易腐烂变形。（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖单位公章，检测项目至少包含：游离甲醛未检出，禁用偶氮染料未检出，涂层粘着牢度≥10.0N/10mm，气味≤2级；感官要求合格；五氯苯酚、邻苯基苯酚未检出；撕裂力≥20N，摩擦色牢度干擦（500 次）≥4 级，碱性汗液（80 次）≥4 级，湿擦（250 次）≥4 级。）  3、高密度海绵，密度大于32密度持久不变形。回弹力快。  4、木架采用橡木木架，经高温防腐处理含水量低于8%。  5、油漆采用大宝环保油漆两底漆四面漆，透明度高，色泽柔和，手感良好。 | 24 |
| 4 | 会客沙发 | 1、规格：不小于1100\*850\*950mm，单人位。  2、内部框架采用木质，结实稳固耐用。面料采用皮革料，耐磨透气，具有柔软亲肤透气性好的优点，密封车线，牢固不易撕扯，不易变形，整齐美观。坐垫靠背符合人体工学设计，高密度海绵，贴合背部，倚靠舒适。（投标时提供第三方检测机构出具的“海绵”检测报告复印件加盖单位公章，检测项目至少包含：单位面积热释放速率峰值≤400kW/m²；平均燃烧时间≤30s；平均燃烧高度≤250mm。） | 8 |
| 5 | 茶水柜 | 1、规格：尺寸不小于长800mm，深400mm，高800mm。  2、基材：选用优等绿色环保型中密度纤维板，内结合强度≥0.45MPa，甲醛释放量符合GB18580-2017标准。  3、木皮：胡桃木皮贴面，经过7-9道涂研工艺处理，具有防潮、强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。  4、油漆：环保PU净味漆，绿色环保，引进先进油漆工艺，五底三面，透明度高，色泽柔和，手感良好。  5、粘胶：高级环保胶粘剂。  6、配件：优质五金配件。 | 3 |
| 6 | 茶几 | 1、规格：尺寸不小于430\*730\*500mm。  2、基材：环保型中密度纤维板,各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准。  3、木皮：优质天然胡桃木木皮贴面（厚度≥0.6mm），木皮纹理清晰自然，色泽一致；  4、涂料：底、面漆均采用优质环保漆，漆膜硬度大于等于2H，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好。  5、粘胶：优质环保粘合剂。  6、配件：优质五金配件，均为不锈钢或镀铬件，其技术要求都符合国家、行业相关标准。 | 4 |
| 7 | 档案架 | 1、钢木结构，整体尺寸不小于高2000mm，宽450mm,长900mm。  2、钢件部分采用优质冷轧钢板,表面静电喷塑，底盘厚度为≥1.2㎜，立柱厚度1.0mm,搁板、挂板、顶板、侧板、挡书条厚度0.8mm。 （投标时提供第三方检测机构出具的“冷轧钢板”检测报告复印件加盖单位，检测项目至少包含：耐酸性、耐湿热性、耐盐雾性、硬度、耐腐蚀、冲击强度、可溶性金属含量、抑菌率(金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、 肺炎克雷伯氏菌)≥99％；耐霉等级（黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉）达 0 级。）  3、所有钢件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，表面波纹应均匀。  4、所有喷涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。  5、木制部分：两侧护板采用木制，所有板面不变形、不开裂、无虫孔、无死结、无气味。  6、家具与木饰面生产过程中所用胶粘剂应为水基型胶粘剂，环保性能要求VOC含量≤150g/L，游离甲醛≤0.05g/kg。 | 12 |
| 8 | 铁皮柜 | 1、规格:尺寸不小于1800\*800\*500mm。结构：4个门均配可移动隔板，柜门都带锁，锁具均采用优质锁。  2、钢板厚度：不小于0.6mm 冷轧板材料静电喷塑（裸板厚度）。  3、加工制造: 所有钣金件、机件加工后打磨毛刺，无裂纹及伤痕。所有焊拉件焊接牢固、焊痕光滑、平整。  4、表面处理：所有板件均进行清洗、除油、防锈、磷化等处理。  5、外观质量：各组合件表面光滑、平整、没有尖角、凸起。色泽一致，无流挂起粒、皱皮、露底剥落现象。漆面均匀光亮，无划伤。 | 2 |
| 9 | 折叠条桌 | 1、规格：尺寸不小于1200\*450\*800mm。  2、面板：桌面采用25mm厚三聚氰胺板，跳色封边条纹；PVC封边，所用基材符合国家环保标准；（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖单位公章，检测内容至少须包含：抑菌率(金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、 肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、铜绿假单胞菌)≥99％；有害物质苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可迁移元素未检出，甲醛释放量≤0.05mg/m³。）  3.立柱采用30\*60的冷扎钢旦管，厚度1.2mm，激光机切割开料。底脚为壁厚2.0mm冷轧钢板冲压成型。表面经酸洗磷化除油除锈静电220度高温喷涂处理。  4.横梁为25\*50mm冷扎钢方管，厚度1.2mm，高温静电喷粉。 5.书网为1.2mm厚优质圆管，高温静电喷粉。  6、脚轮：带锁定功能的万向轮。  7、功能：机械折叠调节控制，可以倾斜折叠桌面；可多重方式任意组合，适用于各种大型场景8特点：外观高端大气、人字简约造型、配合精密、适合堆叠。 | 2 |
| 10 | 会议桌 | 1、规格：尺寸不小于长6000\*宽1800\*高800mm；  2、基材：选用优等绿色环保型中密度纤维板，内结合强度≥0.45MPa，甲醛释放量符合GB18580-2017标准。  3、木皮：胡桃木皮贴面，经过7-9道涂研工艺处理，具有防潮、强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。  4、油漆：环保PU净味漆，绿色环保，引进先进油漆工艺，五底三面，透明度高，色泽柔和，手感良好。  5、粘胶：高级环保胶粘剂。  6、配件：优质五金配件。 | 1 |
| 11 | 会议室条桌 | 1、规格：尺寸不小于1600\*600\*800mm，≥两人位。  2、基材：选用优等绿色环保型中密度纤维板，内结合强度≥0.45MPa，甲醛释放量符合GB18580-2017标准。  3、木皮：胡桃木皮贴面，经过7-9道涂研工艺处理，具有防潮、强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。  4、油漆：环保PU净味漆，绿色环保，引进先进油漆工艺，五底三面，透明度高，色泽柔和，手感良好。  5、粘胶：高级环保胶粘剂。  6、配件：优质五金配件。 | 10 |
| **最高限价：48100元** | | | | | |